Registro de solución de problemas

Alumno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | Problema | Solución |
| ROUTERS | DIRECCION IP IDENTICA (ENLACE 2, 3, 4) | CAMBIAR DIRECCIONES IP PARA HACERLAS UNICAS |
| ROUTERS | CONTRASEÑA DESCONOCIDA DE LOS ROUTERS | CAMBIAR CONTRASEÑAS |
| ROUTERS | TODOS SE LLAMAN PARIS1 | CAMBIAR NOMBRE DE CADA ROUTER POR UNO UNICO |
| ROUTER1 | MASCARA ERRONEA | INGRESAR MASCARA CORRECTA PARA LA RED (192.168.242.0 /26) |
| SERVER | MASCARA ERRONEA | INGRESAR MASCARA CORRECTA PARA LA RED (192.168.240.0 /23) |
| ROUTERS (0 – 1 – 2) | IP DHCP POOL CISCO CON ERRORES | CAMBIAR PARAMETROS PARA CADA RED Y CONFIGURAR CON EL DEFAULT ROUTER CORRECTO Y LA IP DEL SERVER 192.168.240.2 |
| PCS | CONFIGURACION DE DNS | REINICIAR DHCP |